**PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN EL LÁSER**

En el láser se sacan las etiquetas para los pedidos de crotales tanto para ITACA como para el resto de los crotales de manejo que tengan que ir grabados a láser.

1. ITACA

Todos los pedidos de ITACA llevan asociado el esquema “DMESP\_ITACA”

Como la referencias para ITACA ya constan del pack macho+hembra la gestión de estos pedidos se efectuará de la siguiente manera:

* Se asigna el pedido a alguno de los láseres (Manolo o Eugenio) pulsando en el icono de la “fábrica azul”
* En la siguiente ventana se selecciona el láser donde se van a sacar las etiquetas (Laser\_Etiquetas\_Eugenio o Laser\_Etiquetas\_Manolo) y se pulsa en el botón “Assign phase(s) to production machine”

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]()

* Una vez que el pedido este asignado al láser donde se van a sacar la etiquetas, se pulsa en el icono de la “llave ingresa verde”

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]()

Se imprimen dos etiquetas para la línea de pedido, una para los machos y otra para las hembras.

Entonces el pedido se queda en estado “*WAITING*” a la espera de completar el pedido y cerrarlo por completo

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente]()

* Cuando se ha finalizado la línea (se han grabado los machos y las hembras) hay que pulsar en el “tick verde” para cerrar el pedido.

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente]()

El estado del pedido cambia a “*CLOSED*” y está listo para que almacén haga la revisión de este.

1. MANEJO

Los pedidos de Manejo llevan asociados el esquema “DMESP\_MANEJO”

**IMPORTANTE**

En el láser solo se gestionarán las líneas de pedidos que lleven grabación a láser, los crotales que vayan sin grabar se gestionarán desde almacén.

Estos pedidos se gestionan de la siguiente manera:

* Se asigna el pedido a alguno de los láseres (Manolo o Eugenio) pulsando en el icono de la “fábrica azul”



* En la siguiente ventana se selecciona el láser donde se van a sacar las etiquetas (Laser\_Etiquetas\_Eugenio o Laser\_Etiquetas\_Manolo) y se pulsa en el botón “Assign phase(s) to production machine”

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]()

* Una vez que el pedido este asignado al láser donde se van a sacar la etiquetas, se pulsa en el icono de la “llave ingresa verde”

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]()

* Entonces se imprime la etiqueta para la línea de pedido y el pedido pasa directamente al estado “CLOSED” y esta listo para la revisión en el almacén.

1. REIMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Para reimprimir las últimas etiquetas cargadas solo hay que pulsar en el botón “Reimprimir etiquetas”

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]()

También se puede imprimir de nuevo las etiquetas de una línea de pedido que no sea la última que se haya cargado, para ello tiene que poner el número de línea del pedido en el cuadro de texto y pulsar la tecla “Entrar” del teclado, con esto se cargará en el programa los datos de la línea de pedido introducida, y pulsando en “Reimprimir etiquetas” se volverán a imprimir las etiquetas.

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]()